Dodatkowe informacje dot wymiany stolarki okiennej

. Stolarka okienna winna posiadać następujące dane techniczne okien:

− profil pięciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do

materiałów niezapalnych, wewnątrz wzmocnienie z kształtownika stalowego;

− szyba zespolona termofloat 4-16-4 , ( wymagany współczynnik K= 1,1 )

− współczynnik izolacyjności akustycznej okna o min. Rw = 32 dB

− funkcja – skrzydła rozwierna i uchylno-rozwierna,

− kolor biały;

− blokada błędnego położenia klamki;

Zastosowany system profili winien uwzględniać normy obciążeń wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniających oraz spełniać warunki zachowania szczelności na przenikalność wody i prawidłową infiltrację powietrza

W oknach stosować okucia obwiedniowe z możliwością zapewnienia funkcji rozwieralno-uchylnej. Wymiary stolarki pobrać z natury.